AREDN on Proxmox

Inhalt

[System Overview 1](#_Toc144192831)

[Needed Steps 2](#_Toc144192832)

[Install Proxmox 2](#_Toc144192833)

[Adjust the network of the node 2](#_Toc144192834)

[Create AREDN VM 3](#_Toc144192835)

[Setting Up the OpenWRT Disk 7](#_Toc144192836)

[Create a Debian VM as a management console 9](#_Toc144192837)

[Setup AREDN server networks 17](#_Toc144192838)

[Desired mapping 18](#_Toc144192839)

[Backup 20](#_Toc144192840)

[Mikrotik Router 20](#_Toc144192841)

[Port Forwarding 20](#_Toc144192842)

[Managed Switch: 21](#_Toc144192843)

# System Overview

This is the setup we want to achieve:



# Needed Steps

1. Install Proxmox on an X.86 machine (PC)
2. Adjust network of the node
3. Create an AREDN VM
4. Create a Debian VM (or any other distribution that can run a terminal and a browser)
5. Connect to AREDN from Debian to setup the network configuration as well as the AREDN node

# Install Proxmox

You find many tutorials to install Proxmox on an X86 machine.

# Adjust the network of the node

Make vmbr0 VLAN aware:

Ein Bild, das Text, Software, Computersymbol, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Create a second bridge for the management of the AREDN machine. This bridge is not connected to your home network. It only exists in Proxmox and will connect the AREDN machine to the Debian machine. Like that we insulate the internal DHCP server from your home network where it can hurt.

Ein Bild, das Text, Software, Computersymbol, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

# Create AREDN VM

Source: <https://i12bretro.github.io/tutorials/0405.html>

and

<https://youtu.be/8nsdrWeeg8o>

Creating the VM

Open a web browser and navigate to the ProxMox web UI https://ProxMoxDNSorIP:8006/

Click the Create VM button at the top right

Ein Bild, das Text, Screenshot, Reihe, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Schrift, Zahl, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Software, Zahl, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Reihe, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select the newly created OpenWRT VM from the left navigation panel and detach and remove the disk

Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Click the Add button > Network Device

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Schrift, Zahl, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Add a VLAN to the other network interfaces (to prevent DHCP server interacting with your network)

Result:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Setting Up the OpenWRT Disk

Go to the shell of the server and download image

l Ein Bild, das Screenshot, Software, Text, Multimedia-Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

wget -O aredn.img.gz <http://downloads.arednmesh.org/snapshots/targets/x86/64/aredn-20230815-8ce7c0b-x86-64-generic-ext4-combined-efi.img.gz>

# extract the openwrt img

gunzip ./aredn.img.gz

# rename the extracted img

mv ./aredn\*.img ./aredn.raw

# increase the raw disk to 512 MB

qemu-img resize -f raw ./aredn.raw 512M

# import the disk to the openwrt vm

Replace 104 with your VM number

qm importdisk 104 /root/aredn.raw local-lvm

Add the disk to your VM:

Ein Bild, das Text, Software, Zahl, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Change boot order:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Double click Use tablet pointer > Uncheck the Enabled box > Click OK

Ein Bild, das Text, Zahl, Schrift, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Click the Start button in the top right of the screen

Click the Console link to watch the boot process

Wait for the text to stop scrolling and press Enter

Run the following command to change/set the root password

passwd

Type a new root password twice to set it

# Create a Debian VM as a management console

<https://youtu.be/OUC7DMBfR3Y?si=y4r3edcwzzpd2JHJ>

Download the Debian 11 iso Download

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/> (debian-12.1.0-amd64-netinst.iso)

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Create VM

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

On the OS tab,

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Leave the defaults on the System tab

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

On the Hard Disk tab, set the Disk size to 16 GiB or more

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

On the CPU tab

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung,

On the Memory tab

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Network tab

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Verify the summary and click Finish

Start the VM

Ein Bild, das Text, Software, Multimedia-Software, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Graphical Install

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Design enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select a language

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select a Location (other 🡪Europe🡪Switzerland)

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Display enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select locales (can be adapted later)

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select a keyboard layout (can be changed later)

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Enter a hostname for the VM

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Leave domain name empty

Ein Bild, das Text, Schrift, Reihe, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Leave root password empty

Ein Bild, das Text, Reihe, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Enter the full name for the new user

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Enter the username for the new user

Ein Bild, das Text, Schrift, Reihe, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Enter and confirm a password for the new user

Ein Bild, das Text, Reihe, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select Disk

Ein Bild, das Text, Schrift, Reihe, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Check and click Continue

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select Yes to confirm writing the changes

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Wait for Debian to copy and install files

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Display, Software enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Schrift, Reihe, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Wait

Participating in package survey

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select the software to install

Ein Bild, das Text, Software, Screenshot, Webseite enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Wait

Select Yes to install GRUB

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Select drive for the boot loader

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Reboot

Remove CD drive (it will only be removed after reboot)

Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Schrift enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Go to the Console and login

Ein Bild, das Screenshot, Schwarz, Schwarzweiß enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Start Firefox. On <http://localnode.local.mesh> you should see your AREDN server. Your management console is connected to the AREDN node via the vmbr2 interface. The Aredn router is not connected to the internet yet.

# Setup AREDN server networks


Open terminal and ssh into the AREDN server:

ssh [root@localnode.local.mesh](mailto:root@localnode.local.mesh) -p 2222

Confirm fingerprint with “yes”

## Desired mapping

In the end we would like the following mapping:



The mapping between net0 and eth0 is automatically done by Proxmox. The rest has to be done now.

vi /etc/config/network

Leave the Wi-Fi configuration as it is:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Dokument enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Add two ports to the bridge configuration:

Ein Bild, das Text, Schrift, Screenshot, Quittung enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Adjust the WAN configuration:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

The LAN is connected to eth0 that is net0 in proxmox on VLAN 3. Only our management console is connected to this network. So the DHCP server inside the AREDN server is insulated and does not harm your home network.

Connect the WAN port to the internet. eth1 is connected to theRJ45 connector of your server using vmbr0. It uses the general purpose VLAN 1 and will get a DHCP address from your home network

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

The DtD (device-to-device) port is connected to the RJ45 of your Proxmox server via vmbr0, but this time using VLAN 2. To avoid problems with the DHCP server of other AREDN devices like the hap routers, we have to add a managed switch where we only transfer VLAN 2 to the ports where we connect port 5 of the hap routers or any “antennas”.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

The rest of the configuration file is only comments and is not changed for the moment.

Press the “escape” button and “:wq” to save your changes.

Reboot.

Now you can connect to localnode.local.mesh via Firefox and start to customize your server.

Give it the name: Callsign-VM-TUNNELSERVER

Connect it as a client to your tunnel server in the AREDN network. Make sure the administrator of your tunnel adjusts the name and the address of your new server. Maybe you want to run in parallel for a few days. After connecting to your tunnel server, you should see the other nodes in the net.

Now, you can add the tunnels you serve. Do not forget to forward port 5525 to the address of your tunnel server.

## Backup

Backup machine to the local directory

Ein Bild, das Text, Screenshot, Software, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

You find this directory on /var/lib/vz/dump/ on the proxmox server. It can be saved to the local disk using WinSCP

# Mikrotik Router

## Port Forwarding

Ein Bild, das Screenshot, Text, Software, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Screenshot, Zahl, Software enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte BeschreibungEin Bild, das Text, Screenshot, Software, Computersymbol enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Managed Switch:

Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Reihe enthält.

Automatisch generierte Beschreibung